|  |  |
| --- | --- |
| Mensaje | Código |
| CONNECT | 0x10 |
| CONNACK | 0x20 |
| PUBLISH | 0x30 |
| PUBBACK | 0x40 |
| PUBREC | 0x50 |
| PUBREL | 0x60 |
| PUBCOMP | 0x70 |
| SUBSCRIBE | 0x80 |
| SUBACK | 0x90 |
| UNSUBSCRIBE | 0xA0 |
| UNSUBACK | 0xB0 |
| PINGREQ | 0xC0 |
| PINGRESP | 0xD0 |
| DISCONNECT | 0xE0 |

Nota. Tomado de https://www.luisllamas.es/que-es-mqtt-su-importancia-como-protocolo-iot/